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НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ ПРОТОЧНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ
МОДЕЛЬ
WH-10 ATMO / WH-14 ATMO / WH-16 ATMO 




Каталог запчастей                                                                         (взрывные схемы) 



	СЕРИЯ
	ВЕРСИЯ

	Arderia ATMO WH
	2026 - 09 





Приведённые в данном каталоге изображения дают упрощённое представление                                                                                                        об изделии и могут содержать несущественные отличия от изделия, которое находится у вас в эксплуатации.   

		 Группа I. Общая схема 3
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	№
	Наименование
	Артикул (Код)

	1
	Настенный газовый проточный водонагреватель Arderia ATMO WH-10 / WH-14 / WH-16 
	2901101 / 2901102 / 2901103

	2
	Фланец дымоотведения Ø130 (патрубок присоединительный)
	

	3
	Передняя (лицевая) панель в сборе с теплоизолятором-уплотнителем
	22013.0100-251

	4
	Боковая панель (левая) с теплоизолятором-уплотнителем
	22013.0100-183

	5
	Боковая панель (правая) с теплоизолятором-уплотнителем
	22013.0100-181

	6
	Блок управления в сборе
	W22013.0631-001

	6*
	Плата управления ВПГ ARDERIA (на схеме не обозначена)
	W22013.0631-002R

	6**
	Плата индикации ВПГ ARDERIA (на схеме не обозначена)
	W22013.0636-003R




	





Группа II. Камера сгорания (открытого типа)7
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	№
	Наименование
	Артикул (Код)

	7
	Рама опорная (основание котла) в сборе
	

	8
	Коллектор отработанных дымовых газов с разделителем тяги (стабилизатор тяги)
	

	9
	Основание камеры сгорания в сборе
	

	10
	Передняя панель (покрытие) камеры сгорания 
	

	11
	Теплоизоляция камеры сгорания (передняя)
	

	12
	Теплоизоляция камеры сгорания (правая / левая)
	

	13
	Теплоизоляция камеры сгорания (задняя)
	

	12, 13
	Комплект теплоизоляции 
	22013.0210-120R

	14
	Датчик тяги 70°С 
	D22013.0610-002R

	15
	Теплообменник ATMO WH-10
	S22013.0210-032R

	
	Теплообменник ATMO WH-14 / WH-16
	S22013.0220-032R

	16
	Датчик перегрева 92˚С 
	D22013.0610-001R

	17
	Горелка газовая в сборе 9 NG, ATMO WH-10
	[bookmark: _GoBack]D22013.0210-042

	
	Горелка газовая в сборе 11 NG, ATMO WH-14 / WH-16
	D22013.0220-060

	18
	Электрод ионизации с проводом
	

	19
	Электрод розжига 1 с проводом (левый)
	

	20
	Электрод розжига 2 с проводом (правый)
	

	18, 19, 20
	Комплект электродов 
	22013.0211-010R


[image: C:\Users\Asus\Сергей\Desktop\Винт блока управления 2.png]Группа III. Газовая арматура
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	№
	Наименование
	Артикул (Код)

	21
	Газовая арматура (газовый клапан)  
	22013.0500-013

	22
	Патрубок газовый в сборе
	D22013.0500-009

	23
	Прокладка уплотнительная 24х14х2 (G3/4"), комплект 10 шт.	
	22013.0700-010-010R



Группа IV. Гидрогруппа
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	№
	Наименование
	Артикул (Код)

	24
	Кольцо уплотнительное, Ø17хØ3хØ23, комплект 10 шт.
	22013.0300-006-10R

	25
	Клипса патрубка отопления Ø18 (трубки ОВ – теплообменник ОВ), комплект 10 шт.
	D22013.0300-002-10R

	26
	Патрубок  ХВС
	до 23.03.2026 г.
	W22013.0300-002

	
	
	с 23.03.2026 г.
	W22013.0300-007

	27
	Патрубок  ГВС
	W22013.0300-003

	28
	Датчик NTC, накладной, 50 кОм, клипса Ø18 мм
	22013.0630-010R

	29
	Прокладка уплотнительная Ø17хØ3хØ23, комплект 10 шт.
	22013.0300-006-10R

	30
	Фитинг (выход) G3/4xG1/2 (Z)
	W22013.0300-001

	31
	Фитинг (вход) G3/4xG1/2 (Z)
	до 23.03.2026 г.
	W22013.0300-001

	32
	Фитинг (вход) G3/4FxG1/2M (Z)
	с 23.03.2026 г.
	W22013.0300-004

	33
	Датчик протока ВПГ Arderia (расходомер) 
	1201126R

	34
	Муфта 3/4”
	до 23.03.2026
	91021-196






Группа V. Разъёмы с проводами
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	№
	Наименование
	Артикул (Код)

	35
	Электрический шнур с вилкой (16 А / ~250 В)
	22013.0600-017

	37
	Разъем «мама» CN 3 (5-и штырьковый) с проводами         
	22013.0630-200

	36
	Разъем «мама» CN 1 (3-х штырьковый) с проводами         
	22013.0600-200
	Комплект проводов                              с разъёмами CN                           модуля управления

D22013.0630-000

	
	Разъем «мама» CN 2 (6-и штырьковый) с проводами         
	Не используется 
	

	38
	Провод заземления P2 «GND»                                 
	22013.0630-007
	

	39
	Разъем «мама» CN 6 (7-и штырьковый) с проводами          
	22013.0634-200
	

	40
	Разъем «мама» CN 7 (6-и штырьковый) с проводами          
	22013.0633-200
	

	41
	Разъем «мама» CN 8 (4-х штырьковый) с проводами          
	22013.0636-004
	

	42
	Разъем «мама» CN 10 (9-и штырьковый) с проводами        
	22013.0632-200
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