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НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ ДВУХКОНТУРНЫЙ КОТЁЛ                                                                                                                С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ
МОДЕЛЬ
Arderia D28 / D32 


Каталог запчастей                                                                         (взрывные схемы)
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Приведённые в данном каталоге изображения дают упрощённое представление об изделии                                                                                                и могут содержать несущественные отличия от изделия, которое находится у вас в эксплуатации   
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	№
	Наименование
	Артикул (Код)

	1
	Котёл газовый отопительный водогрейный моделей D28 / D32
	2201358 / 2201359

	2
	Передняя панель в сборе с теплоизолятором с креплением «ушки»
	22013.0100-173R

	3
	Боковая панель (левая) с теплоизолятором
	22013.0100-183

	
	
	22013.0100-171R

	4
	Боковая панель (правая) с теплоизолятором
	22013.0100-181

	
	
	22013.0100-169R

	5
	Саморез 4.2х6.5 
	

	6
	Расширительный бак 7л. VRP 250-7
	до июля 2022 г.
	2501148R 

	
	Расширительный бак 7л. ZRP 200-7
	с июля 2022 г.
	2501316R 

	7
	Кронштейн расширительного бака
	

	8
	Прокладка уплотнительная 15х8х2 , комплект 10 шт.
	22013.0700-014-10R

	9
	Патрубок расширительного бака 
	D22013.0300-048

	10
	Кольцо уплотнительное Ø8хØ2.2хØ12, комплект 10 шт.
	22013.0300-020-10R

	11
	Клипса Ø10 
	22013.0300-019

	12
	Датчик давления воздуха 70/45 
	22013.0600-011R

	13
	Конденсатосборник в сборе с трубками
	22013.0100-100

	14
	Кронштейн крепления конденсатосборника
	

	15
	Фланец дымохода Ø100 PP 
	22013.0100-190 

	
	Прокладка фланца дымохода Ø100 (на схеме не указана)
	22013.0100-191

	16
	Заглушка воздухозаборного отверстия Ø80
	

	17
	Блок управления в сборе
	

	18
	Плата  управления (См. Группу VIII)
	D22013.0631-341R

	
	Плата управления, OpenTherm
	с 23.10 2025 г.
	D22013.0631-346

	19
	Плата индикации
	D22013.0636-203R

	
	Плата индикации, OpenTherm
	с 23.10 2025 г.
	D22013.0636-204

	20
	Саморез 4.8х13
	

	21
	Прокладка уплотнительная G1/4", комплект 10 шт.
	22013.0700-015-10R

	22
	Манометр прямоугольный 4 bar (G1/4")
	22013.0336-002R



Группа II. Камера сгорания (закрытого типа)
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	№
	Наименование
	Артикул (Код)

	23
	Рама опорная (основание котла) в сборе
	

	24
	Основание камеры сгорания в сборе 
	

	25
	Передняя панель камеры сгорания в сборе с теплоизоляцией
	

	26
	Винт М4х12 
	

	27
	Плита теплоизоляции камеры сгорания боковая (правая / левая)
	

	28
	Плита теплоизоляции камеры сгорания задняя
	

	27, 28 
	Комплект теплоизоляции для котлов моделей D28 / D32
	22013.0210-130R

	29
	Вентилятор 55W
	D22013.0220-002R

	30
	Саморез 4.2х13 
	

	31
	Теплообменник основной
	S22013.0231-032R

	32
	Датчик перегрева 92˚C 
	D22013.0610-001R

	33
	Клипса Ø18, комплект 10 шт.
	D22013.0300-002-10R

	34
	Электрод ионизации в сборе с проводом
	

	35
	Электрод поджига 1 в сборе с проводом (левый)
	

	36
	Электрод поджига 2 в сборе с проводом (правый)
	

	34, 35, 36
	Комплект электродов газового котла
	22013.0211-010R

	37
	Горелка газовая в сборе c коллектором форсунок 15 NG
	D22013.0230-004

	
	
	D22013.0230-006



Группа III. Газовая арматура
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	№
	Наименование
	Артикул (Код)

	38
	Газовый клапан
	HPV07-L020
	22013.0500-010R

	
	
	621В
	22013.0500-012

	39
	Трубка компенсации давления газа
	22013.0100-111

	40
	Патрубок газовый в сборе
	D22013.0500-009

	41
	Прокладка уплотнительная 24х14х2, комплект 10 шт.	
	22013.0700-010-010R



Группа IV. Гидрогруппа42
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	№
	Наименование
	Артикул (Код)

	42
	Кольцо уплотнительное Ø17хØ3хØ23, комплект 10 шт.
	22013.0300-006-10R

	43
	Патрубок «насос-теплообменник»
	D22013.0300-050

	44
	Патрубок «теплообменник-отопление» (клипса)
	до 01.09.2025 г.
	D22013.0300-066

	
	Патрубок «теплообменник-отопление» (гайка 3/4)
	с 01.09.2025 г.
	D22013.0300-067

	45
	Узел входа в сборе (См. Группу VI)
	D22013.0321-032

	46
	Узел выхода (Bypass 6M) в сборе без сервопривода (См. Группу VII)
	до 01.09.2025 г.
	D22013.0321-026R                                

	
	Узел выхода (Bypass 6M) 3/4 в сборе без сервопривода (См. Группу VII)
	с 01.09.2025 г.
	D22013.0321-066R  

	47
	Теплообменник ГВС 16 пластин
	D22013.0320-060R

	48
	Кольцо уплотнительное Ø25xØ17xØ7, комплект 10 шт.
	D22013.0311-010-10R

	49
	Датчик NTC накладной 50 кОм, клипса Ø18 мм
	22013.0630-010R

	50
	Насос циркуляционный 20/6 в сборе
	См. Группу V

	51
	Клипса Ø18.5  
	22013.0400-010

	52
	Клипса Ø21 
	22013.0400-012

	53
	Прокладка уплотнительная 24х14х2, комплект 10 шт.
	22013.0700-040-10R

	54
	Винт М5х20 
	

	55
	Винт M6x8 
	

	56
	Винт М5х6 
	



Группа V. Насос циркуляционный
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	№
	Наименование
	Артикул (Код)

	57
	Трубка 
	22013.0300-015

	58
	Клапан предохранительный 3 бара
	22013.0400-019R

	59
	Кольцо уплотнительное Ø16хØ2.6хØ21.2, комплект 10 шт.
	22013.0400-006-10R

	60
	Клипса Ø18 
	22013.0400-007

	61
	Воздухоотводчик 
	22013.0400-002R

	62
	Кольцо уплотнительное Ø36хØ3.3хØ42.6, комплект 10 шт.
	22013.0400-003-10R

	63
	Клипса Ø3х36х51 
	22013.0400-004

	64
	Насос циркуляционный CPB3A 20/6
	22013.0400-021R

	65
	Штуцер насоса G3/4"
	D22013.0400-013

	66
	Кольцо уплотнительное Ø18хØ3.8хØ25.6, комплект 10 шт.
	22013.0400-009-10R







Группа VI. Гидроблок входной                                                                                               (датчик расхода ГВС «Холла», расходомер «турбинка», кран подпитки)
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	№
	Наименование
	Артикул (Код)

	67
	Расходомер 
	D22013.0321-027R 

	68
	Датчик расхода воды 
	D22013.0620-001R

	69
	Узел входа воды с краном подпитки 
	D22013.0321-028 

	70
	Кран подпитки
	D22013.0321-067



Группа VII. Гидроблок выходной                                                                            (серводвигатель, датчик давления, датчик температуры ГВС)75
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	№
	Наименование
	Артикул (Код)

	71
	Сервопривод трёхходового крана (~220 В)
	D22013.0311-023R

	72
	Датчик NTC погружной, 50 кОм, G1/8"
	22013.0630-009R

	73
	Датчик давления  
	22013.0600-010R

	74
	Картридж трехходового крана 
	D22013.0321-069

	75
	Скоба-фиксатор
	 



Группа VIII. Разъёмы с проводами77
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	№
	Наименование
	Артикул (Код)

	76
	Электрический  шнур с вилкой (16 А / ~250 В)
	22013.0600-017

	79
	Разъем «мама» CN 3 (5-и штырьковый) с проводами         
	22013.0630-200

	80
	Разъем «мама» CN 5 (4-х штырьковый) с проводами          
	22013.0637-200

	77
	Разъем «мама» CN 1 (3-х штырьковый) с проводами         
	22013.0600-200
	Комплект проводов                              с разъемами CN                           модуля управления

D22013.0630-000

	78
	Разъем «мама» CN 2 (6-и штырьковый) с проводами         
	22013.0635-200
	

	81
	Провод заземления P2 «GND»                                 
	22013.0630-007
	

	82
	Разъем «мама» CN 6 (7-и штырьковый) с проводами          
	22013.0634-200
	

	83
	Разъем «мама» CN 7 (6-и штырьковый) с проводами          
	22013.0633-200
	

	84
	Разъем «мама» CN 8 (4-х штырьковый) с проводами          
	22013.0636-004
	

	85
	Разъем «мама» CN 10 (9-и штырьковый) с проводами        
	22013.0632-200
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